**Тендер №286/3 Лот №2** «Общезаводское, технологическое, буровое оборудование»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на приобретение трубонарезного станка с ЧПУ в количестве 6 единиц

(российского или европейского производства)

**Требования к технической характеристике станка**

|  |  |
| --- | --- |
| *Параметры* | *Значение* |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 340мм |
| Наибольший устанавливаемый диаметр изделия:  - над станиной  - над суппортом | 830мм  410мм |
| Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия | 3000мм |

**Требования к Поставщику**

- обеспечить шеф-монтажные и пусконаладочные работы на площадке

Заказчика;

- обеспечить обучение технического персонала Заказчика по эксплуатации и

обслуживанию станков;

**-**гарантийное обслуживание технологического оборудования в течение

24 месяцев;

- включить в комплект поставки оборудование для нарезания конических

резьб, конусную линейку, два люнета поддержки с роликовыми пинолями.

-ЗИП и быстроизнашивающиеся детали на 1 год.

- Срок поставки:180 (сто восемьдесят) дней

- Базис поставки: DAP-Балканабад (Incoterms-2010)