### Техническое задание

на выполнение капитального ремонта газотурбинных двигателей НК-16СТ и

НК-16-18СТ всех модификаций и их модулей

1. Цель

* 1. Проведение капитального ремонта газотурбинных двигателей НК-16СТ и

НК-16-18СТ всех модификаций и их модулей.

**Область применения**

Газотурбинные двигатели НК-16СТ и НК-16-18СТ являются приводами газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях.

2. Состав выполняемых работ.

## 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование услуг** | Количество, единиц |
| 1. | Капитальный ремонт двигателя НК-16СТ  и его модификаций, в том числе:  -капитальный ремонт газогенератора двигателя  -капитальный ремонт свободной турбины | 7  7  7 |
|  |
|  |
| 2. | Капитальный ремонт двигателя НК-16-18СТ  и его модификаций, в том числе:  - капитальный ремонт газогенератора двигателя  - капитальный ремонт свободной турбины | 7  7  7 |
|  |
|  |

* Транспортировка «Изделий» в ремонт и из ремонта;
* Таможенное оформление на территории проведения ремонта;
* Страхование «Изделий» в пользу ГК «Туркменнебит» в размере 110% остаточной стоимости «Изделий», заявленной при их отгрузке в ремонт.

3. Дополнительные требования

3.1. Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) проводятся в присутствии представителя Заказчика. Все расходы по пребыванию представителей Заказчика на территории проведения ремонта Исполнитель берет на себя.

3.2. Исполнитель гарантирует Заказчику качество работ в соответствии с действующими техническими условиями на ремонт Изделий и, что при ремонте, будут применены высококачественные материалы и обеспечены первоклассная обработка и техническое исполнение, в соответствии с действующей документацией.

3.3. Исполнитель гарантирует своевременное устранение дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Изделий.

3.4. После проведения работ на Изделия устанавливается гарантийный ресурс соответственно «Гарантийная наработка» 8000 часов, «Гарантийный срок хранения» 3 года с даты консервации.